Pressemitteilung

Dauchingen, 02.12.2019

Kurzfassung:

Leise Leistungsträger

KOCO MOTION präsentiert mit den EM\_S die nächste Generation an Schrittmotortreibern, die über die Takt-Richtungs-Schnittstelle angesteuert werden. Verbesserte DIP-Schalter bieten bessere Einstellmöglichkeiten, sind noch einfacher bedienbar und haben eine bessere Performance als ihre Vorgänger. Für die Fabrik der Zukunft gibt es die Treiber wahlweise mit CANopen- oder EtherCAT-Schnittstelle. Die Motoren laufen vibrationsärmer und leiser. Dank einer neuen Funktion zur automatischen Haltestromreduzierung ist der Motor sparsamer im Energieverbrauch und erwärmt sich weniger. Verschiedene Schrittmotorgrößen lassen sich automatisch konfigurieren. Die Schrittmotortreiber gestatten einen Softstart des Motors. Es gibt einen digitalen Ausgang für Fehler, die integrierte Überspannungs- und Überstromschutzeinrichtung stellt einen zuverlässigen Betrieb sicher. Die Schrittmotortreiber sind CANopen und EtherCAT-fähig.

**Bild:**

**Schrittmotortreiber.jpg: Die nächste Generation an Schrittmotortreibern von KOCO MOTION mit zahlreichen neuen Features**

#### Kontakt:

#### KOCO MOTION GmbH, Niedereschacher Str. 54, 78083 Dauchingen

Tel.: 07720 / 995 858-0, Fax: 07720 / 995858-9

E-Mail: info@kocomotion.de, Web: [www.kocomotion.de](http://www.kocomotion.de)

Bei Veröffentlichung erbitten wir **je ein** **Belegexemplar**.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presse Service Büro GbR, Strogenstraße 16, 85465 Langenpreising, Tel.: +49 8762 7377 532
Fax: +49 8762 7377 533, E-Mail: angela.struck@presseservicebuero.de, [www.presseservicebuero.de](http://www.presseservicebuero.de)